**Instruktion ESDEC ClickFit EVO Benders Carisma Tegelpanna**

*Jag har nu pratat med supporten och dem säger att det skall gå bra.*

*They have to grind the top tile on every hook position.*

*This is because they are interlocked, which causes more tiles to lift and create a gap.*

*This can cause damage to the tile(connection) and water ingress.*

*Alltså det är väldigt viktigt att dem slipar ner pannans undersida som sedan skall dras ner över kroken. Höger eller vänster sida beroende på vart man placerar kroken.*

