**Plegeltak – Novotegra – infästning direkt i plåt**

**Stående panel**

***Välj***

Roof Covering: Trapezoidal Sheet

Mounting System: alternativ med 385mm C-skena

Se till att sätta 2 skruv i varje höjd som säkerhet. Systemet föreslår i snitt mellan 3,5 till 3.7 skruv per 385mm C-skena. Men det är enklare att sätta 4 skruv i varje 385mm C-skena (2 i varje höjd)

**Liggande Panel**